**Amostras Thales**

**14/11/2019**

**Parâmetros:**

Medidas foram feitas usando o programa original (Desktop - > Responsividade-funcionando -> interface – Original), as medidas foram salvas em (Desktop -> Paulo -> Thales 1411).

Distância da mostra da saída lateral: Escala maior da régua (vermelha 4,2cm)

Todas as amostras foram bem centralizadas em relação à luz de saída.

Luz do laboratório: acesa somente o outro lado da sala.

Todas as medidas foram feitas com passo 10nm.

**Medidas:**

Medida1

**Thales\_silicio\_med1\_141119**

De 200nm até 1100nm

Medida 2

**Thales\_silicio\_med2\_141119**

200nm até 1300nm

Medida 3

**Thales\_refmarcelo\_med1\_141119**

Referência do Marcelo

200nm até 1300nm

Medida 4

**Thales\_refmarcelo\_med2\_141119**

Referência do Marcelo

200 nm até 1100nm

Medida 5

**Thales\_3950\_mesa1\_141119**

200nm até 1300nm

Medida 6

**Thales\_3950\_mesa2\_141119**

200nm até 1300nm

Medida 7

**Thales\_3951\_mesa1\_141119**

200nm até 1300nm

Medida 8

**Thales\_3952\_mesa1\_141119**

200nm até 1150nm

Medida 9

**Thales\_3952\_mesa1\_141119**

200 até 1150nm

Medida 10 e 11

**3953 mesa 1 e 2**

Sem sinal